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LISTA KONTROLNA ODBIORU MIESZKANIA
do wypełnienia podczas odbioru – wyniki przenieść do protokołu odbioru
Lokal nr [nr], ul. [adres] · data odbioru: [data] · osoby obecne: [imiona i nazwiska]
1. Ściany, sufity, podłogi
	Element
	OK / usterka
	Opis, miejsce

	Pion i płaszczyzna ścian (łata 2 m)
	
	

	Pęknięcia, rysy, zacieki
	
	

	Sufity – rysy, ugięcia
	
	

	Wylewki i posadzki – poziom, ubytki
	
	

	Wysokość pomieszczeń zgodna z projektem
	
	

	Metraż zgodny z umową
	
	



2. Okna i drzwi
	Element
	OK / usterka
	Opis, miejsce

	Otwieranie, uchył, domykanie
	
	

	Uszczelki, rysy na szybach
	
	

	Parapety, obróbki
	
	

	Drzwi wejściowe – regulacja, zamki
	
	

	Drzwi balkonowe, próg
	
	



3. Instalacje
	Element
	OK / usterka
	Opis, miejsce

	Gniazdka i obwody (tester)
	
	

	Rozdzielnica, opisy obwodów
	
	

	Woda – ciśnienie, szczelność podejść
	
	

	Kanalizacja – drożność, odpływy
	
	

	Grzejniki / ogrzewanie podłogowe
	
	

	Wentylacja – ciąg w kratkach
	
	

	Domofon, instalacja teletechniczna
	
	



4. Balkon, taras, komórka lokatorska, miejsce postojowe
	Element
	OK / usterka
	Opis, miejsce

	Posadzka i spadki balkonu
	
	

	Balustrady – mocowanie
	
	

	Komórka / miejsce postojowe zgodne z umową
	
	



Każdą usterkę warto sfotografować i opisać: miejsce, rodzaj, wymiar. Usterki wpisuje się do protokołu odbioru (wzór HS-K04).
Wzór poglądowy houser.pl, przygotowany na podstawie obowiązujących przepisów. Treść należy dostosować do konkretnej sprawy; wzór nie stanowi porady prawnej. Aktualna wersja i więcej wzorów: houser.pl/wzory · str. /
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